INVESTITOR: **OPĆINA VELIKA LUDINA**

 **Sv. Mihaela 37,** VELIKA LUDINA

GRADEVINA: MJESNI DOM **KOMPATOR**

ZAHVAT U PROSTORU: **ZAHVATI TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA**

**A… ZAHVATI U INTERIJERU DRUŠTVENE SALE**

**B… ZAHVATI U INTERIJERU SANITARNOG ČVORA I KUHINJE**

**C… ZAHVATI UREĐENJA PROČELJA DOMA**

**II FAZA**

# TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA

**\*\*\*\*\*PREPORUKA \*\*\*\*\***

PRIJE IZRADE PONUDE PREDLAŽEMO OBILAZAK MJESNOG DOMA KAKO BI SE TEMELJITO NA OBJEKTU UPOZNALI SA PREDMETNIM ZAHVATIMA U PROSTORU

**\*\*\*\*\*PAŽNJA\*\*\*\*\***

KOD ANALIZE PONUDBENIH CIJENA SVAKA STAVKA UNUTAR TROŠKOVNIKA PODRAZUMJEVA IZVRŠENJE DO POTPUNE GOTOVOSTI, TJ. PRIVODENJA U PUNU FUNKCIJU

**\*\*\*\*\*U OBAVEZI IZVODITELJA JE\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\* POŠTIVANJE MJERA ZAŠTITE NA RADU KAO I SVE VAŽEĆE ZAKONSKE REGULATIVE TE PRAČENJE GRADEVINSKIH RADOVA ZAKONSKOM DOKUMENTACIJOM-TEHNIČKOM I FINANCIJSKOM**

**\*\*\*\*\*DEPONIRANJE MATERIJALA, PARKIRANJE VOZILA I SL. NA NAČIN DA NE SMETA KORISNICIMA PROSTORA,**

**\*\*\*\*\*SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE PROSTORA RADA I OKOLIŠA , TEMELJITO ČIŠĆENJE PO ZAVRŠETKU RADOVA SA RAZVRSTAVANJEM OTPADA I ZBRINJAVANJEM SUKLADNO ZAKONU BEZ POSEBNE NAKNADE:**

**...KOMUNALNI OTPAD PO KOMUNALNOM SKRBNIKU-PODRAZUMJEVA UGOVARANJE I NAKNADU**

**...ČISTI GRADEVINSKI OTPAD-ODVOZ NA DEPONIJ 5KM, LOKACIJU POTVRDUJE STRUČNI NADZOR UPISOM U GR.DNEVNIK**

**TROŠKOVNIK IZRADIO TEMELJEM PROJEKTA:**

**¨A-Ž¨ D.O.O.----------------------------**

**A). ZAHVATI U INTERIJERU DRUŠTVENE SALE**

**01. TEMELJITO ČIŠČENJE SVIH ZIDNIH POVRŠINA STRUGANJEM I ¨RAJBANJEM¨- (OPEKOM, SIPOREXOM ILI DRVENOM DAŠČICOM SA BRUSNIM PAPIROM) SA POTREBNIM PREDKRPANJEM I GLETANJEM TE DVOKRATNO SOBOSLIKARSKO OSVJEŽENJE CJELOKUPNOG OPLOŠJA PROSTORA DRUŠTVENE SALE DISPERZIVNOM BOJOM.**

**CIJENU IZRAZITI PO m2 POVRŠINE OPLOŠJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **m2** | **100,00** |  |  |

**02. TEMELJITA ZIDARSKA OBOSTRANA OBRADA ŠPALETA NA VANJSKIM ZIDOVIMA DO POTPUNE GOTOVOSTI ZA ODRADU SOBOSLIKARSKIH ODNOSNO FASADERSKIH RADOVA.**

**ODNOSI SE NA ŠPALETE PVC PROZORA VEL. 240x180=3KOMADA + 140x100=4KOMADA 160x140=1KOMAD TE PVC VRATIJU VEL. 140x200=1KOMAD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **mt** | **60,00** |  |  |

**03. NABAVA, IZRADA I MONTAŽA GRANITNIH UNUTARNJIH I VANJSKIH PROZORSKIH KLUPČICA DEBLJINE 3CM SA OKAPNIM ZASJEKOM NA NALIČJU, ŠIRINA: UNUTARNJA 25CM, VANJSKA 20CM. 2x/ 3x2,40 +4x1,40+ 1x1,60/**

**KLUPČICE SE UGRADUJU NA OTVORE SA UGRADENIM PROZORSKIM STAVKAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **mt** | **15,00** |  |  |

 **04. KONTROLA CJELOKUPNE POVRŠINE ZIDNE DRVENE OBLOGE I OGRADE / UKLJUČUJE VIP GALERIJU, DRUŠTVENU SALU I BINU/ TE POPRAVAK NA DOTRAJALIM MJESTIMA – po slobodnoj procjeni cca-20m2 DOGRADNJOM NOVIM ISTOVJETNIM SUHIM MATERIJALOM TE STOLARSKO PRIČVRŠČENJE, ČETKANJE, PO POTREBI PRANJE TE UKUPNA OBOSTRANA DVOKRATNA** **LAZURNA ZAŠTITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **m2****m2** | **140,00****20,00** |  |  |

**05. KONTROLA CJELOKUPNE DRVENE PODNE POVRŠINE VIP LODE I BINE TE PRISTUPNIH STEPENICA, NABAVA I IZRADA DOTRAJALIH ELEMENATA SA MONTAŽOM I POPRAVCIMA NEDOSTATAKA cca 5m2 ZAMJENOM DRVENOG ISTOVJETNOG MATERIJALA SA OBRADOM I MONTAŽOM ZATIM UKUPNOM TEMELJITOM LIČILAČKOM PRIPREMOM ČETKANJEM I PRANJEM TE DVOKRATNIM NANOŠENJEM MAT ULJANE BOJE /TON PO IZBORU ST.NADZORA I KORISNIKA/ NA POD, STEPENICE I SVE DRVENE ELEMENTE NOSIVE STUPOVE I PULT.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **m2** | **60,00** |  |  |

**06. DOBAVA, NABAVA I OPLOČENJE PODNE I POVRŠINE DRUŠTVENE SALE TE SOKLA PO UKUPNOM SLOBODNOM OPSEGU PREDMETNOG PROSTORA PROTUKLIZNIM KERAMIČKIM PLOČICAMA VELIČINE 30/30 TLAČNE IZRADE ¨A¨ KLASE PO IZBORU I SUGLASNOSTI STRUČNOG NADZORA (HRNB.D1.305/306)**

**PLOČICE SE POLAŽU LJEPLJENJEM U FLEKSIBILNO LJEPILO OBAVEZNO PUNOPLOŠNO, NA OTVORENU FUGU.**

**FUGE OBRADITI VODONEPROPUSNOM FUG MASOM U BOJI PO IZBORU ST. NADZORA**

**UKLJUČENA IZRADA SOKLA VISINE 15CM, TJ. POLA PLOČICE PO OPSEGU ZIDOVA.**

**OBRAČUN PO M2 IZVEDENOG OPLOČENJA PODA I MT IZVEDENOG SOKLA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POD=M2****MT=SOKL** | **105,00** **42,00** |  |  |

**07. PRIPREMA POSTOJEĆE PODNE POVRŠINE**

**SKIDANJEM POPUCALIH DIJELOVA GLAZURE**

**ČIŠĆENJE I IZRADA NOVE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **m2** | **40,00** |  |  |

**\*\*\*** **Kompator**

rekapitulacija:

**A) interijerski zahvati u društvenoj sali:**

gradevinski radovi ukupno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pdv...25 %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**sveukupno:**

PONUDBENI IZVODITELJ,

DATUM:

**B… ZAHVATI U INTERIJERU SANITARNOG ČVORA I KUHINJE**

**01.UKUPNO VODOVODNO, ODVODNO I ELEKTRO INSTALIRANJE KUHINJE I SANITARNOG PROSTORA.**

**U KUHINJI INSTALIRATI POTROSNO MJESTO ZA SUDOPER I TO NA ZIDU PREMA SANITARNOM ČVORU, ŠTO PODRAZUMJEVA DOVESTI VODU NA TOČNOJ POZICIJI ZA KUHINJSKI SUDOPER /PO DOGOVORU SA NADZOROM/ I RIJEŠITI ODVODNJU INSTALIRANJEM OD POZICIJE SUDOPERA U PODU PREKO SANITARNOG ČVORA DO SEPTIČKE PRELJEVNE ŠAHTE .**

**NADALJE SLIJEDI VODOVODNO-ODVODNO INSTALIRANJE SANITARNOG ČVORA KOJI SE SASTOJI OD ULAZNOG PREDPROSTORA SA PRAONIKOM, MUŠKOG ULAZA SA PRAONIKOM, MUŠKE WC KABINE SA ŠKOLJKOM, NISKOMONTAŽNIM VODOKOTLIČEM I PICOLOM ZA RUKE, PISOAR KABINE SA PISOAR ŠKOLJKOM SA ISPIRIVAČEM TE ŽENSKE KABINE SA ŠKOLJKOM, NISKOMONTAŽNIM VODOKOTLIČEM I PRAONIKOM ZA RUKE. OBAVEZNO JE PODNE SIFONE UGRADITI VAN HODNE LINIJE- TOČNE POZICIJE DOGOVORITI SA NADZOROM.**

**INSTALIRANJE 10 ELEKTRO POTROŠNIH POZICIJA: 6KOM RASVJETNIH STROPNIH CENTRALNIH POZICIJA, 4KOM UTIČNICA /3KOM U KUHINJI; 1KOM U ULAZNOM PREDPROSTORU SANITARNOG ČVORA.**

**SVO INSTALIRANJE IZVESTI PO PRAVILIMA STRUKE I OD STRANE OVLAŠTENIH OSOBA.**

**TOČNE POZICIJE SA IZMJEROM U NARAVI NA GRADEVINI OBAVEZNO SUKLADNO IDEJNOM RJEŠENJU-RJEŠENJE O UVJETIMA GRADENJA**

**STAVKA POKRIVA UKUPANE ZAHVATE DO GOTOVOSTI I POTPUNE FUNKCIONALNOSTI U 1+6 PROSTORA SA POTROŠAČIMA IZ OPISA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOD+ODV****ELEKTRO** | **1+10 pot mJ.****11pot. mJ.** |  |  |

**02. UNUTARNJE ŽBUKANJE PO UKUPNOM OPSEGU NOVIH ZIOVA: a..DVOSLOJNO, DO VISINE VRATIJU ISPOD OPLOČENJA KERAMIKOM, b..TROSLOJNO OD VISINE VRATIJU DO STROPA ; c..STROPNA POVRŠINA**

**OBRAČUN PO M2 IZVEDENOG ZAHVATA .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **M2-STROP****M2-ZID/2****M2-ZID/3** | **45,00 75,00****20,00** |  |  |

**03. DOBAVA, NABAVA I OPLOČENJE PODNE I ZIDNE POVRŠINE: SANITARNIH KABINA DO VISINE VRATIJU-2,20cm TE SOKLA PO OSTATKU OPSEGA PREDMETNIH PRATEĆIH SADRŽAJA PROTUKLIZNIM ISTOVRSNIM KERAMIČKIM PLOČICAMA VELIČINE 30/30 TLAČNE IZRADE ¨A¨ KLASE PO IZBORU I SUGLASNOSTI STRUČNOG NADZORA (HRNB.D1.305/306)**

**PLOČICE SE POLAŽU LJEPLJENJEM U FLEKSIBILNO LJEPILO OBAVEZNO PUNOPLOŠNO, NA OTVORENU FUGU.**

**FUGE OBRADITI VODONEPROPUSNOM FUG MASOM U BOJI PO IZBORU ST. NADZORA**

**UKLJUČENA IZRADA SOKLA VISINE 15CM, TJ. POLA PLOČICE PO OPSEGU ZIDOVA.**

**OBRAČUN PO M2 IZVEDENOG OPLOČENJA PODOVA-ZIDOVA I M' IZVEDENOG SOKLA.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POD=M2****ZID=M2****MT=SOKL** | **50,00** **85,00****16,00** |  |  |

**04.ZAHVAT NA UKUPNOM OPREMANJU SANITARNOG PROSTORA.**

**STAVKA UKLJUČUJE UKUPNU OPREMU KAO I RAD NA MONTAŽI NA MJESTIMA PO DOGOVORU SA STRUČNIM NADZOROM, A SUKLADNO IDEJNOM RJEŠENJU.**

**NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA OSNOVNE SANITARNE OPREME:**

**.....WC ŠKOLJKA SA NISKO MONTAŽNIM VODOKOTLIČEM KAO GEBERIT-I KLASA DASKA UKLJUČENA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **2,00** |  |  |

**.....UMIVAONIK 40/60 KAO GEBERIT-I KLASA SA SVOM POTREBNOM OPREMOM: JEDNORUČNA MJEŠALICA, SIFON, VENTILI I OSTALO................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **3,00** |  |  |

**.....PICOLO KUTNI UMIVAONIK 45/45 KAO GEBERIT-I KLASA SA SVOM POTREBNOM OPREMOM: JEDNORUČNA MJEŠALICA, SIFON, VENTILI I OSTALO................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **1,00** |  |  |

**.....PISOAR ŠKOLJKA SA ISPIRIVAĆEM KAO GEBERIT-I KLASA SA SVOM OPREMOM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **2,00** |  |  |

**NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA PRATEĆE SANITARNE OPREME:**

**.....DRŽAČA TOALET PAPIRA .....................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **2,00** |  |  |

 **.....DRŽAČ ROLE PAPIRNATOG RUČNIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **4,00** |  |  |

**.....DRŽAČ- ŠTANGA ZA PLATNENI RUČNIK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **4,00** |  |  |

**......DRŽAČ SA BOCOM TEKUĆEG SAPUNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **4,00** |  |  |

 **.....VJEŠALICA SA MIN. ČETIRI OVJESA ZA ODLAGANJE ODJEĆE, MONTIRATI TIPLANJEM NA ZID NA MJESTA DOGOVORENA SA NADZOROM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOM.** | **4,00** |  |  |

**.....OGLEDALA S POLICOM DIM. 40x60 CM.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPL.** | **3,00** |  |  |

**.....KOŠ ZA SMEĆE NA NOŽNO OTVARANJE.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOM.** | **3,00** |  |  |

**05. NABAVA, DOBAVA, IZRADA I MONTAŽA PVC O/Z PROZORSKIH STAVAKA VELIČINE: 80/80cm JEDNOKRILNO ZA SAN. ČVOR, ZATIM DRVENIH VRATIJU VELIČINE 85/220 ZA SANITARNE SADRŽAJE, 100/220 ZA SUHI KONTAKT GRANIČNIH PROSTORA.**

**SVE STAVKE I PVC I DRVENE ODRADITI UZ OBAVEZNU TOČNU IZMJERU NA GRAđEVINI, TE PRIJE NARUDŽBE OD NADZORA TRAŽITI ŠEME STOLARIJE SA SMJEROM OTVARANJA.**

**PVC STAVKE IZVEDENE OD PVC ŠESTERO ILI VIŠE KOMORNIH PROFILA BIJELE BOJE OJAČANIH POCINČANIM ČELIČNIM PROFILIMA, UKLJUČUJU POTREBAN OKOV, SPOJNA SREDSTVA, IZO USTAKLJENJE 4+16+4MM.**

**PROZORSKE STAVKE UKLJUČUJU I NABAVU, IZRADU I MONTAŽU GRANITNIH UNUTARNJIH I VANJSKIH PROZORSKIH KLUPČICA DEBLJINE 3CM SA OKAPNIM ZASJEKOM NA NALIČJU, OBAVEZNA IZMJERA NA GRADEVINI.**

**STOLARSKA UGRADNJA OBUHVAĆA PRECIZNO POZICIONIRANJE, KAJLANJE,**

**TIPLANJE U ZID NA MIN. 8 MJESTA, ISPUNU REŠKI PUR-PJENOM, TEMELJITU ZIDARSKU OBOSTRANU OBRADU ŠPALETA DO POTPUNE GOTOVOSTI ZA SOBOSLIKARSKE ODNOSNO FASADERSKE RADOVE.**

**STAVKA UKLJUČUJE SAV POTREBAN RAD TRANSPORT I MATERIJAL DO POTPUNE GOTOVOSTI I PUNE FUNKCIONALNOSTI.**

**CIJENA ZA KOM PO UKUPNOM OPISU IZ ST.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOM-80/80****KOM-85/220****KOM-100/220** | **4** **4****2** |  |  |

**06. TEMELJITA PRIPREMA ZIDNIH I STROPNIH POVRŠINA, ZATIM UKUPNO PREDKRPANJE I DVOKRATNO GLETANJE, IMPERGNACIJA, SOBOSLIKARSKO KREČENJE -DVOKRATNO CJELOKUPNOG OPLOŠJA SANITARNOG ČVORA I KUHINJE DISPERZIVNOM BOJOM, TON PO IZBORU STRUČNOG NADZORA U DOGOVORU SA KORISNICIMA.**

**CIJENU IZRAZITI PO m2 UKUPNOG ZAHVATA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **m2** | **120,00** |  |  |

**07. NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA /NA POZICIJI PO PREPORUCI KORISNIKA OBJEKTA./ SEPTIČKE PRELJEVNE ŠAHTE VOLUMENA V= 2,50m3 ZA PRIHVAT I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ KUHINJE, SANITARNIH PROSTORA TE SVIH KROVNIH VERTIKALA.**

**STAVKA UKLJUČUJE SVEUKUPNO ZATVORENO KNALIZACIONO INSTALIRANJE I SPOJ SVIH TIH LOKACIJA NA OBJEKAT ŠAHTE I DALJE DO PRELJEVA U KANAL.**

**STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI I GOTOVOSTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paušalno** |  |  |  |

**08. NABAVA, DOBAVA POTREBNOG MATERIJALA, IZMJEŠTANJE PLINSKE INSTALACIJE DO LOKACIJE PO DOGOVORU SA KORISNICIMA DOMA /DO PEĆI ZA GRIJANJE I ŠTEDNJAKA/**

**STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI IZVEDEN OD OVLAŠTENE STRUČNE OSOBE.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paušalno** |  |  |  |

**09. NABAVA, DOBAVA POTREBNOG MATERIJALA TE ZAZIDIVANJE VANJSKIH ULAZNIH KUHINJSKIH VRATIJU UZ PREDHODNU DEMONTAŽU TE OBAVEZNO ZBRINJAVANJE VELIČINE 100/220 SA BLOK OPEKOM d=30 /NA POZICIJI DA SE DOBIJE NIŠA ZA SANITARNI PRIBOR/**

**STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paušalno** |  |  |  |

**10. NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA DRENAŽNE CIJEVI DUŽINA CCA 10,00M SA SPOJEM NA SEPTIČKU KANALIZACIJU ZA PRIHVAT PODZEMNIH VODA KOJE UGROŽAVAJU PPROSTOR PODRUMA.**

**STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paušalno** |  |  |  |

**11. NABAVA, DOBAVA, POSTAVASA 100% VARENJEM NA PREKLOP OD 10 cm; 2 SLOJA ¨KATRAN¨ HIDROIZOLACIJSKIH TRAKA: BITUFIX:GV4+FLEXBITUFIX:GV-5 PREKO UKUPNE POVRŠINE P=4x5+4x6=45M2 SA OBRADOM HOLKERA VISINE 20 CM, OBRAČUN PO UKUPNOJ PODNOJ POVRŠINI**

**STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **M2** | **45,00** |  |  |
|  |  |  |  |

**12. NABAVA, DOBAVA SVEG POTREBNOG MATERIJALA TE POSTAVA I IZRADA: .....DVOSLOJNO 3+3 TVRDOG STIPORA. .....ARMIRANE BETONSKE PODLOGE SA Q-188, MB-25 NA UKUPNOJ POVRŠINI KUHINJE I SANITARNOG ČVORA UZ OBAVEZNO VISINSKO USKLADENJE KOTE GOTOVOG PODA DOMA I PRATEĆIH SADRŽAJA NA MAX RAZLIKU 1,5cm KOJA ĆE SE DIJELOM POTROŠITI POLAGANJEM KERAMIKE NA LJEPILO I OSTAT ĆE VISINSKA RAZLIKA SUHI – MOKRI POD OD CCA 0,5CM**

**STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **M2** | **45,00** |  |  |

**\*\*\*** **Kompator**

rekapitulacija:

**B) uređenje sanitarnog čvora i kuhinje**:

građevinski radovi ukupno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pdv...25 % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**sveukupno:**

PONUDBENI IZVODITELJ,

 DATUM:

**C). ZAHVATI NA PROČELJU DOMA:**

**01.** **DOBAVA I MONTAŽA FASADNE SKELE SUKLADNO ZAŠTITI NA RADU ZA ZAHVAT NA URDENJU PROČELJA DRUŠTVENOG DOMA I PRATEČIH SADRŽAJA.**

**TEMELJITA KONTROLA I SANIRANJE CJELOKUPNOG FASADNOG OPLOŠJA GRADEVINE OBIJANJE DOTRAJALIH MJESTA DO ZDRAVOG MATERIJALA ODNOSNO DO LINIJE SUDARA SA ZDRAVIM STANJEM OPLOŠJA.**

**ZATIM SLIJEDI ZIDARSKO SANIRANJE FASADE TROSLOJNIM ŽBUKANJEM OBIJENIH POVRŠINA. NA OČETKANU OBIJENU POVRŠINU NANJETI CEMENTNI ŠPRIC ZATIM DVOKRATNO, GRUBO I FINO POŽBUKATI POVRŠINU PRODUŽNIM MORTOM /A=cca 15m2/.**

**JEDNAKIM ĆE SE POSTUPKOM OBRADITI I VANJSKI NOVI GOLI ZIDOVI SANITARNOG ČVORA /A=cca 25m2/.**

**SLIJEDI RADNJA TEMELJITOG NANOŠENJA IMPREGNACIJE PO CJELOKUPNOJ POVRŠINI, TE OBRADA CJELOKUPNOG OPLOŠJA DOMA DVOKRATNIM NANOŠENJEM NA SUHU PODLOGU FASADNOG AKRILATNOG PREMAZA ¨B¨; TE OBRADA SOKLA TERAPLASTOM /PO IZBORU STRUČNOG NADZORA U DOGOVORU SA KORISNICIMA IZ TON KARTE npr. \*SAMOBORKE**

**STAVKA PODRAZUMJEVA SAV RAD I POTREBAN MATERIJAL DO GOTOVOSTI.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOKL= m2****FASADA= ¨A¨m2** **= ¨B¨ m2** | **50,00 40,00 210,00** |  |  |

**\*\*\*** **Kompator**

rekapitulacija:

**C) uređenje cjelokupnog pročelja**:

gradevinski radovi ukupno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pdv...25 % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**sveukupno:**

**R E K A P I T U L A C I J A :**

**A… ZAHVATI U INTERIJERU DRUŠTVENE SALE\_**

 **Sveukupno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**B… ZAHVATI U INTERIJERU SANITARNOG**

 **ČVORA I KUHINJE**

 **Sveukupno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**C… ZAHVATI UREĐENJA PROČELJA DOMA**

 **Sveukupno**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SVEUKUPNO (A + B + C) =\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

PONUDBENI IZVODITELJ,

DATUM: